**PRESTATIEVERKLARING**

**Nr. CER013-MAHTSGS**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Vietnamese hardsteen Ha Trung**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**MAHTSGS100x30x5 – Muurafdekken Vietnamese hardsteen 100x30x5cm geschuurd**

**MAHTSGS100x35x5 – Muurafdekken Vietnamese hardsteen 100x35x5cm geschuurd**

**MAHTSGS100x40x5 – Muurafdekken Vietnamese hardsteen 100x40x5cm geschuurd**

**MAHTSGS100x45x5 – Muurafdekken Vietnamese hardsteen 100x45x5cm geschuurd**

**MAHTSGS100x50x5 – Muurafdekken Vietnamese hardsteen 100x50x5cm geschuurd**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie (GTS), zoals door de fabrikant bepaald:

**EN 1343:2012 Banden van natuursteen voor buitenbestrating**

**Buitengebruik**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**NVT**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 4**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**EN 1343**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**NVT**

9. Aangegeven prestatie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Essentiële kenmerken** |  | **Prestaties** | **Geharmoniseerde technische specificaties** |
| Buigsterkte bij geconcentreerde belasting | EN 12372 | 17,8 N/mm² | EN 1343:2012 |
| Vorstbestandigheid (Technologische Proef) | EN 12371 | 84 cycli | EN 1343:2012 |
| Vorst-dooibestandigheid-zouten | Nationale bepalingen | NDP | EN 1343:2012 |
| Gevaarlijke stoffen | Nationale bepalingen | NDP | EN 1343:2012 |

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

**NVT**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

**CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent**

Ondertekend voor en namens de invoerder door:

Hugo Kwanten, Ceralith NV  
Herent, 20 augustus 2018